# Rolf Rohner 10.04.2011
#
newmtl BlattOben
Ka  0.4 0.4 0.4
Kd  0.2 0.2 0.2
Ks  0.5 0.5 0.5
d  1.0
Ns 100000
illum 2
map_Kd HauptRotor/BlattOben.jpg

newmtl BlattUnten
Ka  0.4 0.4 0.4
Kd  0.2 0.2 0.2
Ks  0.5 0.5 0.5
d  1.0
Ns 100000
illum 2
map_Kd HauptRotor/BlattUnten.jpg

newmtl Blattgriffe
Ka  0.6 0.6 0.6
illum 0
map_Kd HauptRotor/Blattgriffe.png

newmtl Gestaenge
Ka  0.6 0.6 0.6
illum 0
map_Kd HauptRotor/Gestaenge.png

newmtl PaddelOben
Ka  0.4 0.4 0.4
Kd  0.2 0.2 0.2
Ks  0.5 0.5 0.5
d  1.0
Ns 100000
illum 2
map_Kd HauptRotor/PaddelOben.jpg

newmtl PaddelUnten
Ka  0.4 0.4 0.4
Kd  0.2 0.2 0.2
Ks  0.5 0.5 0.5
d  1.0
Ns 100000
illum 2
map_Kd HauptRotor/PaddelUnten.jpg

newmtl Anlenkrahmen
Ka  0.6 0.6 0.6
illum 0
map_Kd HauptRotor/Anlenkrahmen.png

newmtl Pitchkompensationshebel
Ka  0.6 0.6 0.6
illum 0
map_Kd HauptRotor/Pitchkompensationshebel.png

#
# EOF
